Список необходимой документации:

1. Ситуационный план (съемка).
2. Технические паспорта на здания.
3. Акты установки противопожарных дверей в здании, сертификаты ПБ на двери.
4. Штатное расписание обслуживающего персонала и перечень постоянных рабочих мест.
5. Проектная, рабочая и исполнительная документация на следующие системы противопожарной защиты:
   1. Системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара;
   2. Системы автоматической пожарной сигнализации;
   3. Системы автоматического пожаротушения;
   4. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования, в том числе противодымной вентиляции;
   5. Системы внутреннего противопожарного водопровода;
   6. Системы наружного противопожарного водопровода;
   7. Системы электроснабжения здания;
   8. Система управления лифтами;
   9. Огнезащитная обработка стальных и железобетонных конструкций;
6. Акты пуско-наладочных работ, а также периодических испытаний систем противопожарной защиты:
   1. Системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара – в соответствие с Методикой изготовителя;
   2. Системы автоматической пожарной сигнализации – в соответствие с РД 78.145-93;
   3. Системы автоматического пожаротушения – в соответствие с ГОСТ Р 50680-94;
   4. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования, в том числе противодымной вентиляции, в том числе противодымной вентиляции – в соответствие с ГОСТ Р 53300-2009 «ПРОТИВОДЫМНАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. Методы приемосдаточных и периодических испытаний»;
   5. Системы внутреннего противопожарного водопровода – в соответствие с «Методикой испытания внутреннего противопожарного водопровода» ФГУ ВНИИПО Москва, 2005 (Мешман Л.М., Былинкин В.А., Губин Р.Ю.).;
   6. Наружного противопожарного водопровода – справка о давлении в городской сети, о водоотдаче пожарных гидрантов наружного противопожарного водопровода;
   7. Системы электроснабжения здания – в соответствие с ГОСТ Р 50571.16-2007;
   8. Система управления лифтами – в соответствие с ГОСТ Р 53297-2009 «ЛИФТЫ ПАССАЖИРСКИЕ И ГРУЗОВЫЕ. Требования пожарной безопасности»;
   9. Наружных пожарных лестниц, ограждения кровли – в соответствие с требованиями ГОСТ Р 53254-2009;
   10. Акты проверки состояния огнезащитной обработки - в соответствие с Технической документацией завода-изготовителя.
7. Эксплуатационная документация на системы противопожарной защиты по ГОСТ 2.601-95, разработанная разработчиками систем (паспорт системы, руководство по эксплуатации, инструкции работникам Торгового комплекса).
8. Техническое заключение о расчете категорий по взрывопожарной и пожарной опасности для производственных, складских и технических помещений в здании.
9. Декларация пожарной безопасности объекта с расчетом пожарного риска, если он проводился.
10. Страховой договор страхования ущерба имуществу третьих лиц от пожара, (если такой договор заключался).